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建筑节能分部工程验收质量控制资料监督抽查目录
工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建设单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	序号
	抽查目录
	自查情况
	抽查受理记录

	1. 
	主体结构分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	2. 
	施工物资产品质量证明文件汇总核查表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	3. 
	蒸压加气混凝土、蒸压灰砂砖等砌块出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	4. 
	建筑保温砂浆出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	5. 
	玻化微珠保温浆料出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	6. 
	玻化微珠等建筑保温浆料同条件养护试件检验报告（导热系数、干密度、抗压强度三个参数必须在同一份报告中）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	7. 
	岩棉板出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	8. 
	聚苯板出厂合格证明、检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	9. 
	保温板材与基层的黏结强度现场拉拔试验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	10. 
	外墙节能构造钻芯检测报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	11. 
	建筑幕墙物理性能检验报告（气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能检验报告）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	12. 
	建筑外门窗物理性能检验报告（抗风压性能、水密性能、气密性能）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	13. 
	建筑外窗气密性能、水密性能现场检测报告（2024年9月1日之后取得主体工程施工许可证的商品住宅工程）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	14. 
	建筑门窗玻璃光学热工性能检验报告（可见光透射比、遮阳系数）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	15. 
	建筑玻璃密封性能（露点）检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	16. 
	建筑幕墙玻璃光学热工性能检验报告（可见光透射比、传热系数、遮阳系数）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	17. 
	通风与空调设备节能工程绝热材料（风管保温材料、水管保温材料、风机盘管）出厂合格证明、检验报告（导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能必须在同一份报告中）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	18. 
	空调与供暖系统冷热源及管网节能工程绝热材料出厂合格证明、检验报告（导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能必须在同一份报告中）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	19. 
	配电与照明节能工程材料、设备出厂合格证明、检验报告（电线、电缆、照明灯具）
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	20. 
	通风与空调节能工程系统节能性能检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	21. 
	平均照度和照明功率密度检验报告
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	22. 
	建筑节能分部工程（围护结构）质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	23. 
	建筑节能分部工程（建筑设备）施工技术管理和质量控制资料核查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	24. 
	建筑节能分部工程（围护结构）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	25. 
	建筑节能分部工程（建筑设备）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	26. 
	建筑节能分部工程（围护结构）观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	27. 
	建筑节能分部工程（建筑设备）观感质量检查评定记录汇总表
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	28. 
	各子分部工程质量验收记录
	□符合□缺项
	□有□无□缺项

	施工单位自查意见：


项目负责人：
（注册章）




（施工单位盖章）
                                             年         月        日
	监理单位审核意见：


总监理工程师：
（注册章）




（监理单位盖章）
年       月      日

	质监站经办人：　　　　　　　　　　　                                                  　年　　月　　日




备注：1、产品出厂合格证明如提供复印件的须施工单位盖章，其他资料提供原件。2、保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一份检验报告中。

